|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壌検査証明書  年　　月　　日 | | | | | | | | |
| 様  　採取場所  　試料名 | | | | | | 分析機関名  代表者  所在地  電話番号  環境計量士 | | |
| 年　　月　　日に依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。　　(検体番号　　　　　　) | | | | | | | | |
| 項目 | | | 単位 | 測定値 | 基準値 | | 測定方法 | |
| カドミウム | | | mg/L |  | 0.003 | |  | |
| 全シアン | | | mg/L |  | 不検出 | |  | |
| 有機燐(りん) | | | mg/L |  | 不検出 | |  | |
| 鉛 | | | mg/L |  | 0.01 | |  | |
| 六価クロム | | | mg/L |  | 0.05 | |  | |
| 砒(ひ)素 | | | mg/L |  | 0.01 | |  | |
| 総水銀 | | | mg/L |  | 0.0005 | |  | |
| アルキル水銀 | | | mg/L |  | 不検出 | |  | |
| ポリ塩化ビフェニル | | | mg/L |  | 不検出 | |  | |
| ジクロロメタン | | | mg/L |  | 0.02 | |  | |
| 四塩化炭素 | | | mg/L |  | 0.002 | |  | |
| クロロエチレン | | | mg/L |  | 0.002 | |  | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | mg/L |  | 0.004 | |  | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | mg/L |  | 0.1 | |  | |
| 1,2－ジクロロエチレン | | | mg/L |  | 0.04 | |  | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | mg/L |  | 1 | |  | |
| 1,1,2－トリクロロエタン | | | mg/L |  | 0.006 | |  | |
| トリクロロエチレン | | | mg/L |  | 0.01 | |  | |
| テトラクロロエチレン | | | mg/L |  | 0.01 | |  | |
| 1,3－ジクロロプロペン | | | mg/L |  | 0.002 | |  | |
| チウラム | | | mg/L |  | 0.006 | |  | |
| シマジン | | | mg/L |  | 0.003 | |  | |
| チオベンカルブ | | | mg/L |  | 0.02 | |  | |
| ベンゼン | | | mg/L |  | 0.01 | |  | |
| セレン | | | mg/L |  | 0.01 | |  | |
| ふっ素 | | | mg/L |  | 0.8 | |  | |
| ほう素 | | | mg/L |  | 1 | |  | |
| 1,4-ジオキサン | | | mg/L |  | 0.05 | |  | |
| 農用地  (田に限る) | | 砒(ひ)素 | mg/kg |  | 15 | |  | 含有試験 |
| 銅 | mg/kg |  | 125 | |  |
| 備考 |  | | | | | | | |

様式第12号(第11条関係)