|  |
| --- |
| 土壌検査証明書年　　月　　日 |
| 　　　　　　　　　　　　　　　様　採取場所　　　　　　　　　　　試料名　　　　　　　　　　　 | 分析機関名代表者所在地電話番号環境計量士 |
| 年　　月　　日に依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。　　(検体番号　　　　　　) |
| 項目 | 単位 | 測定値 | 基準値 | 測定方法 |
| カドミウム | mg/L |  | 0.003 |  |
| 全シアン | mg/L |  | 不検出 |  |
| 有機燐(りん) | mg/L |  | 不検出 |  |
| 鉛 | mg/L |  | 0.01 |  |
| 六価クロム | mg/L |  | 0.05 |  |
| 砒(ひ)素 | mg/L |  | 0.01 |  |
| 総水銀 | mg/L |  | 0.0005 |  |
| アルキル水銀 | mg/L |  | 不検出 |  |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L |  | 不検出 |  |
| ジクロロメタン | mg/L |  | 0.02 |  |
| 四塩化炭素 | mg/L |  | 0.002 |  |
| クロロエチレン | mg/L |  | 0.002 |  |
| 1,2－ジクロロエタン | mg/L |  | 0.004 |  |
| 1,1－ジクロロエチレン | mg/L |  | 0.1 |  |
| 1,2－ジクロロエチレン | mg/L |  | 0.04 |  |
| 1,1,1－トリクロロエタン | mg/L |  | 1 |  |
| 1,1,2－トリクロロエタン | mg/L |  | 0.006 |  |
| トリクロロエチレン | mg/L |  | 0.01 |  |
| テトラクロロエチレン | mg/L |  | 0.01 |  |
| 1,3－ジクロロプロペン | mg/L |  | 0.002 |  |
| チウラム | mg/L |  | 0.006 |  |
| シマジン | mg/L |  | 0.003 |  |
| チオベンカルブ | mg/L |  | 0.02 |  |
| ベンゼン | mg/L |  | 0.01 |  |
| セレン | mg/L |  | 0.01 |  |
| ふっ素 | mg/L |  | 0.8 |  |
| ほう素 | mg/L |  | 1 |  |
| 1,4-ジオキサン | mg/L |  | 0.05 |  |
| 農用地(田に限る) | 砒(ひ)素 | mg/kg |  | 15 |  | 含有試験 |
| 銅 | mg/kg |  | 125 |  |
| 備考 | 　 |

様式第12号(第11条関係)